**Části koleje, které jsou čárkovaně vyznačeny, nemají číslo.**

**D1, čl. 402:** **Části staničních kolejí** oddělené hlavními návěstidly, seřaďovacími návěstidly nebo kolejovými spojkami a kusé koleje se rozlišují, je-li to třeba, písmenným indexem (malým písmenem, např. 7c). Takto označená část koleje se považuje za **samostatnou staniční (dopravní, manipulační) kolej.**

**D1, čl. 2964: Výprava vlaku** z koleje, která nemá odjezdové návěstidlo, může být dovolena jen **výjimečně** v nezbytných případech za podmínek stanovených ZDD stejným způsobem, **jako při odjezdu kolem neobsluhovaného návěstidla.** Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na stanice bez odjezdových návěstidel**.**